Настройка модели ТС ПИоТ в Маркете

Для корректной работы кассового ПО с ТС ПИоТ необходимо указать верные значения для следующих настроек на кассе. Настройки указываются в форме "Сервис разрешительный режим ПИоТ" в общем разделе или по каждой кассе из списка касс. 
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	Описание настройки
	Номер подсказки
	Значение 
	Комментарий

	Подключиться к сервису
	1
	включено/выключено
	 

· включено: включена логика работы с ТС ПИоТ

· выключено: включена альтернативная логика работы с ГИС МТ и ЛМ ЧЗ

 

	Адрес сервиса ПИоТ
	2
	https://localhost
	Зависит от того, какой стенд используется:

· тестовый стенд "ЕСП" https://esm-emu.ao-esp.ru
· тестовый стенд ЦРПТ https://tspiot.sandbox.crptech.ru
· продуктив
https://localhost

	Порт сервиса ПИоТ
	3
	51401

	

	Идентификатор ПМСР (кассового ПО) в реестре ГИС МТ
	4
	
	Разработчик кассового ПО проходит экспертизу в ЦРПТ и получает этот ID.

Для теста можно сгенерировать любой UID 

	Контрольная сумма/ЭЦП исполняемого файла ПМСР (кассового ПО)
	5
	тестовый UID*
	* ГИС МТ пока не выполняет котроль этого токена на своей стороне.

Можно сгенерировать любой UID

	Адрес сервиса ПИоТ кассы
	6
	
	Только если отличается от общей настройки "Адрес сервиса ПИоТ"

	Порт сервиса ПИоТ кассы
	7
	
	Только если отличается от общей настройки " Порт сервиса ПИоТ"

	Обращение к сервису из клиентской части
	8
	включено/выключено
	· включено: запрос к сервису ТС ПИоТ с кассового ПО

· выключено: запрос к сервису ТС ПИоТ из централизованного сервера
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Вход в форму осуществляется или из Товарной группы ГИС МТ. Главная - > Товары -> Вкладка Классификаторы -> Поле выбора группы ГИС МТ -> Вход в справочник ГИС МТ
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Или из конкретной настраиваемой кассы. Справочники -> Кассы
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В системе должны быть установлены следующие драйвера ФР Атол и ТС ПИоТ ЕСМ:


Новые версии драйверов размещаются на сайтах их разработчиков.

Корректность работы драйвера ТС ПИоТ можно проверить в форме «Единый Сервисный Модуль», которую можно открыть из Панели задач Windows. 
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В этой форме, в отдельных окнах показаны сведения о структурных модулях системы и их текущем состоянии.
В частности, если в блоке «Кассовое ПО» включен индикатор «Стабильно», значит, Маркет успешно обменивается данными с драйвером ТС ПИоТ ЕСМ. 
